大埔县普工能源有限公司液化石油气站改造工程

竣工环境保护验收意见

2026年7月18日，大埔县普工能源有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等相关规定，自主组织大埔县普工能源有限公司液化石油气站改造工程污染防治设施竣工环境保护验收会，现场验收检查组成员由大埔县普工能源有限公司（建设单位）、广东汇嘉源工程管理咨询有限公司（验收报告编制单位）和专业技术专家组成。验收组听取了建设单位对项目建设情况、验收报告编制单位对验收报告的详细介绍，查阅了验收报告和相关资料，经认真研究讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容 

大埔县普工能源有限公司液化石油气站改造工程位于梅州市大埔县湖寮镇山子下村黄腾坑两口塘，本项目中心地理坐标E116°24′12.0537612″，N24°12′11.7902052″，占地面积为2108.42m2，主要为大埔县普工能源有限公司液化石油气站储罐区改造，实际总投资87.09元，其中环保投资12万元，本项目主要建设内容包括：拆除原有项目储罐区内的3台地上储罐（1台5m3LPG残液罐、2台50m3LPG储罐，总存储规模105m3），布设3台地埋式储罐（1台2.6m3LPG残液罐、2台50m3LPG储罐，总存储规模102.6m3），配套建设围墙、消防设施、防雷设施，以及给排水、供配电等公用工程。项目建成后储罐总存储规模102.6m3，液化石油气日灌装规模约250瓶，规格为15kg/瓶（单瓶的最大灌装量14.5kg），年灌装规模为1350吨（91250瓶/年）。
（二）建设过程及环保审批情况 

大埔县普工能源有限公司于2026年2月委托广州市碧航环保技术有限公司编制了《大埔县普工能源有限公司液化石油气站改造工程环境影响报告表》，并于2026年3月31日取得了梅州市生态环境局大埔分局《关于大埔县普工能源有限公司液化石油气站改造工程环保批复意见》（梅环埔审〔2026〕7号）。2026年7月6日，大埔县普工能源有限公司申请并取得了排污许可证，编号：91441422MA519NCQ8T001W。 

（三）投资情况 

项目实际总投资87.09元，其中环保投资12万元。

（四）验收范围

本次验收是对大埔县普工能源有限公司液化石油气站改造工程的污染防治设施竣工环境保护的验收。
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二、工程变更情况

 项目工程与环评阶段对比，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施未发生重大变动，与环评报告表情况基本一致，无需重新报批环评文件。
三、环境保护措施落实情况

（一）废水 

本项目生活污水经三级化粪池处理后由吸粪车抽吸外运处置，不外排，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准。

废气 

本项目卸料、灌装、储罐大、小呼吸、倒残过程中会排放少量挥发性有机物（以非甲烷总烃计），以无组织形式排放，厂界无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控点浓度限值的要求。厂内VOCs无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值的要求。 

噪声 

本项目机械设备较少，噪声源较简单，本项目产生噪声的设备主要有压缩机、烃泵，噪声源强为 75-80dB(A)。噪声通过减震、隔声、加强进出车辆管理和自然衰减后，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中2类标准要求（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)），对周围声环境以及噪声敏感点影响较小。 

（四）固体废物 

本项目运营期间的固体废物主要为残液、不合格钢瓶和生活垃圾。残液属于
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液900-007-09类危险废物，项目设置个2.6m3的残液罐暂存，残液罐位于罐区内，定期交由具有资质的单位统一收集处置，做好危险废物台账记录，同时严格执行危险废物转移联单制度，并保留危险废物转移联单以备管理部门检查。不合格钢瓶主要为液化石油气罐达到使用年限后停止使用产生，由于液化气钢瓶属于特种设备，初检不合格的钢瓶均会及时送至有资质的第三方钢瓶检测站处理，本站不长存不处置。生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。

本项目产生的固体废物基本上能够遵循分类管理、妥善储存、合理处置的原则，进行固废处置。符合固体废物处理处置“减量化、资源化、无害化”的原则，大多作为二次资源进行了综合利用或合理处置，对环境造成的影响较小。综上所述，该项目产生的固体废弃物经上述处理后均能得到合理处置或综合利用，不会对周围环境产生明显的影响。

四、环境保护设施调试效果
根据梅州市辉扬检测技术有限公司于2026年7月9日—10日对大埔县普工能源有限公司液化石油气站改造工程竣工环境保护验收检测报告的检测结果表明：

废水

验收监测期间，本项目生活污水经处理后排放浓度满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）旱作标准。

废气
验收监测期间，本项目厂界无组织废气非甲烷总烃排放符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控点浓度限值的要求。厂内VOCs无组织排放复合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值的要求。
厂界噪声

验收监测期间，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

固体废物
本项目运营期间的固体废物主要为残液、不合格钢瓶和生活垃圾。残液属于HW09油/水、烃/水混合物或乳化液900-007-09类危险废物，项目设置个2.6m3的残液罐暂存，残液罐位于罐区内，定期交由具有资质的单位统一收集处置，做好危险废物台账记录，同时严格执行危险废物转移联单制度，并保留危险废物转移联单以备管理部门检查。不合格钢瓶主要为液化石油气罐达到使用年限后停止使用产生，由于液化气钢瓶属于特种设备，初检不合格的钢瓶均会及时送至有资质的第三方钢瓶检测站处理，本站不长存不处置。生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。 

通过以上措施处置后，项目产生的固体废物对周围环境产生的影响很小。

五、工程建设对环境的影响
根据验收监测报告，验收监测期间，本项目排放的污染物排放达标，对周边的环境影响不大。

六、验收结论

大埔县普工能源有限公司按照环评要求及环评批复要求进行了环境保护设施建设，主体建筑、主要设备、产品等均在环评及环评批复的范围内。通过对大埔县普工能源有限公司液化石油气站改造工程产生的废水、废气、噪声的检测，结果符合环保批复意见的要求。

因此，本报告从技术角度认为，本项目可以通过竣工环境保护验收。

建议： 

（1）加强环保设施运行管理，确保环保设施正常稳定运行；

（2）加强对各生产设备的日常管理和维护工作，并做好台账记录；

（3）定期委托有资质的环境监测单位进行排放污染物监测，确保污染物能稳定达标排放。

七、验收人员信息 

验收人员名单详见验收组成员表。 

根据《建设项目管理条例》以及企业自行验收相关要求，将本项目验收组意见、验收监测报告和验收检查组要求的补充说明等相关材料在公司公示栏和公众网站上进行公示；验收相关资料后在公示完十日内报送原环评审批部门。
大埔县普工能源有限公司
2026 年7月18日
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